**Lisa 3**

**Raudteeveeremite lubatavate sõidukiiruste normid pöörmetel, ristpöörmetel ja ristkohtadel, km/h**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk****nr** | **Rööpa tüüp** | **Rist-rööpa****tüüp** | **Lubatavad****kiirused** | **Veovahendi tüüp** |
| **Otse-suund** | **Kõrval-suund** |
| Harilikud üksikpöörmed: |
| 1 | 60 E1, R 65 | 1/18 | 80120 | 6080 | C36-7i, C30-7AiTeised veovahendid |
| 2 | 60 E1, R 65 | 1/11 | 80120 | 2540 | C36-7i, C30-7AiTeised veovahendid |
| 3 | 60 E1, R 65 |  1/9 | 80120 | 1540 | C36-7i, C30-7AiTeised veovahendid |
| 4 | R 50 | 1/11 | 60120 | 2540 | C36-7i, C30-7AiTeised veovahendid |
| 5 | R 50 |  1/9 | 60100 | 1525 | C36-7i, C30-7AiTeised veovahendid |
| 5 | R 43 | 1/11 | 2560 | 525 | C36-7i, C30-7AiTeised veovahendid |
| 6 | R 43 | 1/9 | 2560 | 515 | C36-7i, C30-7AiTeised veovahendid |
| Sümmeetrilised üksikpöörmed: |
| 1 | 60 E1, R 65 | 1/11 | -- | 4060 | C36-7i, C30-7AiTeised veovahendid |
|  2 | R 50 | 1/9 | - | 25 40 | C36-7i, C30-7AiTeised veovahendid |
| 3 | 60 E1, R 65, R 50 | 1/6 | -- | 2540 | C36-7i, C30-7AiTeised veovahendid |
| 4 | R 50 (sorteerimismägede jaoks) | 1/6 | - | 1525 | C36-7i, C30-7AiTeised veovahendid |
| Ristpöörmed: |
| 1 | R 65 | 1/9 | 4060 | 1540 | C36-7i, C30-7AiTeised veovahendid |
| 2 | R 50 | 1/9 | 2560 | 1540 | C36-7i, C30-7AiTeised veovahendid |
| Ristkohad: |
| 1 | 60 E1, R 65,  | 2/11, 2/9 | 2540 | -- | C36-7i, C30-7AiTeised veovahendid |
| 2 | R 50 | 2/11, 2/9 | 1540 | -- | C36-7i, C30-7AiTeised veovahendid |