**Lisa 3**

**Raudteeveeremite lubatavate sõidukiiruste normid pöörmetel, ristpöörmetel ja ristkohtadel, km/h**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk**  **nr** | **Rööpa tüüp** | **Rist-rööpa**  **tüüp** | | | **Lubatavad**  **kiirused** | | | **Veovahendi tüüp** |
| **Otse-suund** | | **Kõrval-suund** |
| Harilikud üksikpöörmed: | | | | | | | | |
| 1 | 60 E1, R 65 | | 1/18 | | | 80  120 | 60  80 | C36-7i, C30-7Ai  Teised veovahendid |
| 2 | 60 E1, R 65 | | 1/11 | | | 80  120 | 25  40 | C36-7i, C30-7Ai  Teised veovahendid |
| 3 | 60 E1, R 65 | | 1/9 | | | 80  120 | 15  40 | C36-7i, C30-7Ai  Teised veovahendid |
| 4 | R 50 | | 1/11 | | | 60  120 | 25  40 | C36-7i, C30-7Ai  Teised veovahendid |
| 5 | R 50 | | 1/9 | | | 60  100 | 15  25 | C36-7i, C30-7Ai  Teised veovahendid |
| 5 | R 43 | | 1/11 | | | 25  60 | 5  25 | C36-7i, C30-7Ai  Teised veovahendid |
| 6 | R 43 | | 1/9 | | | 25  60 | 5  15 | C36-7i, C30-7Ai  Teised veovahendid |
| Sümmeetrilised üksikpöörmed: | | | | | | | | |
| 1 | 60 E1, R 65 | | | 1/11 | | -  - | 40  60 | C36-7i, C30-7Ai  Teised veovahendid |
| 2 | R 50 | | | 1/9 | | - | 25  40 | C36-7i, C30-7Ai  Teised veovahendid |
| 3 | 60 E1, R 65, R 50 | | | 1/6 | | -  - | 25  40 | C36-7i, C30-7Ai  Teised veovahendid |
| 4 | R 50 (sorteerimismägede jaoks) | | | 1/6 | | - | 15  25 | C36-7i, C30-7Ai  Teised veovahendid |
| Ristpöörmed: | | | | | | | | |
| 1 | R 65 | | 1/9 | | | 40  60 | 15  40 | C36-7i, C30-7Ai  Teised veovahendid |
| 2 | R 50 | | 1/9 | | | 25  60 | 15  40 | C36-7i, C30-7Ai  Teised veovahendid |
| Ristkohad: | | | | | | | | |
| 1 | 60 E1, R 65, | | 2/11, 2/9 | | | 25  40 | -  - | C36-7i, C30-7Ai  Teised veovahendid |
| 2 | R 50 | | 2/11, 2/9 | | | 15  40 | -  - | C36-7i, C30-7Ai  Teised veovahendid |